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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte           Maschinenteile
	Sind am Kran die vom Hersteller                 vorgehsehenden Schutzeinrichtungen         vollständig angebracht?
	Schutzeinrichtungen sind vollständig angebracht
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel,     bewegte Arbeitsmittel
	Ist der Kran betriebs- und verkehrssicher?
Wird er gegen unbefugte Benutzer gesichert?
Besteht ausreichende Sicht für den Bediener?
	Der Kran ist verkehrssicher ,gegen unbefugtes benutzen gesichert und es besteht ausreichend Sicht .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	Kann die Last sicher mit dem Kran 
bewegt werden, Hebezeuge und Zubehör für die Aufnahme?
	Die Last kann sicher bewegt werden .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Sind die Transportwege geeignet?
Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	Die Transportwege sind geeignet ,keine Absturz- oder Umsturzgefahr .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Kranes in einwandfreiem Zustand?
	Die elektrische Anlage ist I/O
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Lichtbögen 
	Sind beim Einsatz des Kranes die Verkehrswege frei? Werden Arbeiten im unmittelbaren      Gefahrenbereich unterbrochen?
	Die Verkehrswege sind frei ,keine Arbeiten im Gefahrenbereich .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Gase
	Sind Transporte von gefährlichen Stoffen mit dem Kran untersagt?
	Kein Transport mit gefährlichen Stoffen .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Aerosole
	Ist das Auftreten von Aerosolen während des Kranbetriebes verhindert?
	Kein Auftreten von Aerosolen .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert? Ist der 
Hautkontakt zu Gefahrstoffen verhindert?
	Keine Laugen oder Säuren .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Brandgefährdung durch     Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Brandgefährdung bei Arbeiten mit dem Kran ausgeschlossen?
	Keine Brandgefährdung vorhanden .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Ganzkörperschwingungen
	Sind ebene Verkehrswege gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von
Anschlagmittel und Zubehör auf sichere      Verwendung geachtet?
	Die Verkehrswege sind eben ,Anschlagmittel und Zubehör werden sicher verwendet .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Klima
	Ist der Bediener ungünstiger Witterung       ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	Temperatur laut Richtlinie ,keine ungünstige Witterung .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche       Sicherheit für Benutzer und angrenzende    Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	Die Verkehrswege sind frei , und ausreichend bemessen . 
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	Wechsel der Körperhaltung möglich .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	PSA ist geeignet ,wirksam und wird akzeptiert .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Kranarbeiten geregelt?
	Der Betrieb der Kranarbeiten Ist geregelt .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Qualifikation
	Haben die Bediener die erforderliche           Ausbildung? Sind die Bediener für die Tätigkeit geeignet?
	Die Bediener ausgebildet und geeignet .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.18 Unterweisung
	Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffende Fragen und Maßnahmen umfassend            unterwiesen?
	Die Beschäftigten sind unterwiesen .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.19 Verantwortung
	Sind die Verantwortlichkeiten für den Bediener abgegrenzt?
	Die Bediener sind belehrt .
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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