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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Teile mit gefährlichen         Oberflächen
	Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen      verhindert? Sind die Lagereinrichtungen und die Geräte so gestaltet, dass Verletzungen       vermieden werden?
	- ja (Schutzhandschuhe)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel,     bewegte Arbeitsmittel
	Ist die Tragfähigkeit und Kippsicherheit des Transportmittels und des Lagergerätes        eingehalten?
	- ist eingehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	Wird Arbeitsmaterial sicher gelagert? Können Transportmittel, Lagergeräte und Lagereinrichtungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Lagergut sicher aufnehmen?
	- Arbeitsmateriallagerung o.k.
- Lagergutaufnahme o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Sturz auf der Ebene,            Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
	Sind die Transportwege und Arbeitsflächen  trittsicher?
	- Transportwege und Arbeitsflächen o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Absturz
	Ist die Sicherheit bei Aufnahme und Ablage des Transportgutes gewährleistet z.B. auf Leitern? Bestehen für den Transportweg wirksame Absturzsicherungen?
	- Sicherheit ist gewährleistet (Podestleiter)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Gefährliche Körperströme
	Entspricht die IP- Schutzart der verwendeten Leuchten den Umgebungsbedingungen? Sind die Lampen gegen mechanische Beschädigung durch Gegenstände geschützt?
	- IP-Schutzart o.k.
- Lampen durch Deckenhöhe nicht erreichbar
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Flüssigkeiten
	Werden Gefahrstoffe so transportiert und    gelagert, dass sie die Gesundheit und die    Umwelt nicht gefährden?
	- Gefahrstofflagerung o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Lärm
	Werden Transportarbeiten in Lärmbereichen durchgeführt?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Klima
	Ist der Beschäftigte gegen Witterungseinflüsse geschützt? Ist der Einfluss von Wärmestrahlung auszuschließen?
	- keine Außenlagerarbeiten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Beleuchtung
	Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke für      Lagerräume, Verkehrswege ohne spezielle Sehaufgabe mind.50lx, bei                          Allgemeinbeleuchtung mind. 200lx?
	- Beleuchtung ist o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so bemessen, gekennzeichnet und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende    Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	- Verkehrswege sind angemessen bemessen, gekennzeichnet und freigehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Werden Zwangshaltungen und Haltearbeit  vermieden?
	- werden vermieden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
	Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit? Im Allgemeinen ist der statische Anteil kritischer. Werden negative Einflussfaktoren, wie ruckartige Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung, deutliche Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden? Sind die Lasten auf Grund ihrer Geometrie handhabbar? Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern?
	- Anteil ist gering
- negative Einflussfaktoren werden vermieden
- Lasten sind im Großen und Ganzen         handhabbar
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	- PSA ist geeignet, wirksam und wird akzeptiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen?
	- Beschäftigte werden ausreichend vor        Aufnahme sowie regelmäßig unterwiesen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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