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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte         Maschinenteile
	Sind am Flurförderfahrzeug die vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrichtungen vollständig angebracht?
	- Schutzeinrichtungen o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel,     bewegte Arbeitsmittel
	Ist das Flurförderfahrzeug betriebs- und      verkehrssicher? Wird es gegen unbefugte    Benutzer gesichert? Besteht ausreichende Sicht für den Gabelstaplerfahrer?
	- der Gabelstapler wurde durch einen neuen ersetzt?
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	Liegt die Last auf den Gabeln des Staplers   sicher? Ist der Fahrer durch herabfallende   Lasten gefährdet? Ist eine sichere Handhabung des Transportgutes gewährleistet? Können  Lagergeräte und Lagereinrichtungen bei      bestimmungsgemäßer Verwendung das Ladegut sicher aufnehmen?
	- Last liegt sicher
- keine Gefährdung
- sichere Handhabung gewährleistet
- sichere Aufnahme gewährleistet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Sind die Transportwege für Flurförderfahrzeuge geeignet? Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	- Transportwege geeignet bei entsprechend geringer Fahrgeschwindigkeit > keine Absturz- und Umsturzgefahr
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Flurförderzeuges in einwandfreiem Zustand?
	- Isolierung o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Lichtbögen
	Sind beim Einsatz batteriegetriebener         Flurförderzeuge Gefährdungen beim Umgang mit der Batterie verhindert?
	- keine Gefährdung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Gase
	Werden die Bedingungen für den Einsatz von Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotoren in geschlossene Räume eingehalten? Werden Druckgasbehälter so transportiert, dass eine Beschädigung oder ein Herunterfallen         ausgeschlossen wird?
	- die Bedingungen werden eingehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Aerosole
	Ist das Auftreten von Dieselmotorenemissionen am Arbeitsplatz verhindert?
	- keine Dieselmotorenemission
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert? Ist der Hautkontakt zu Kraftstoff und Batteriesäure vermieden?
	- keine Aufbewahrung von Säuren und Laugen
- Hautkontakt verhindert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Brandgefährdung durch     Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Kraftstoffanlage des Flurförderzeuges dicht? Sind die Anforderungen für den Einsatz mit Treibgasantrieb eingehalten? Sind Ladestellen und Stationen ausreichend entlüftet?
	- Kraftstoffanlage dicht
- die Anforderungen werden eingehalten
- sind ausreichend entlüftet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Ganzkörperschwingungen
	Sind ebene Fahrbahnen gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von               Flurförderfahrzeugen auf eine möglichst geringe Schwingungsintensität geachtet?
	- ebene Fahrbahnen zum größten Teil         gewährleistet
- Fahrersitze federn und sind nach Gewicht  einstellbar
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Klima
	Ist der Fahrer ungünstiger Witterung          ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	- bei Außenarbeiten mit Staplern mit offener Kabine ja
- bei Innenarbeiten Temperatur o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche       Sicherheit für Benutzer und angrenzende    Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	- ist gewährleistet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	- Wechsel ist möglich?
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	- PSA ist geeignet, wirksam und wird akzeptiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Flurförderfahrzeuge        geregelt?
	- ist geregelt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Qualifikation
	Haben die Fahrer von Flurförderzeugen die  erforderliche Ausbildung? Sind die Fahrer für die Tätigkeit geeignet?
	- Fahrer sind im Besitz von Fahrausweisen für Flurförderfahrzeuge
- sind geeignet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.18 Unterweisung
	Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffenden Fragen und Maßnahmen umfassend            unterwiesen?
	- sind unterwiesen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	Sind die Beschäftigten auf Störfälle vorbereitet?
	- Beschäftigte sind unterwiesen und handeln nach bestmöglichem Wissen und Gewissen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.19 Verantwortung
	Sind die Verantwortlichkeiten für den Fahrer abgegrenzt?
	- sind abgegrenzt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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