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	Gefährdungsanalyse BS2 Innerbetrieblicher Transport mit Front- sowie Seitenstapler
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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte         Maschinenteile
	Sind am Flurförderfahrzeug die vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrichtungen vollständig angebracht?
	- Regelmäßige Wartung extern!
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel,     Bewegte Arbeitsmittel
	Ist das Flurförderfahrzeug betriebs- und      verkehrssicher? Wird es gegen unbefugte    Benutzer gesichert? Besteht ausreichende Sicht für den Gabelstaplerfahrer?
	- Ist vor der Benutzung zu prüfen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	Liegt die Last auf den Gabeln des Staplers   sicher? Ist der Fahrer durch herabfallende    Lasten gefährdet? Ist eine sichere Handhabung des Transportgutes gewährleistet? Können  Lagergeräte und Lagereinrichtungen bei      bestimmungsgemäßer Verwendung das Ladegut sicher aufnehmen?
	- Das Fahrzeug wird nur von geschultem     Personal benutzt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Sind die Transportwege für Flurförderfahrzeuge geeignet? Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	- Verkehrswege sind definiert und sicher
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Flurförderzeuges in einwandfreiem Zustand?
	- Wird durch regelmäßige Wartung             sichergestellt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Lichtbögen
	Sind beim Einsatz batteriegetriebener         Flurförderzeuge Gefährdungen beim Umgang mit der Batterie verhindert?
	- Mitarbeiter sind im sicheren Umgang           unterwiesen. Batteriehauptschalter im Heckbereich ist bei Wartungsarbeiten auszuschalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Gase
	Werden die Bedingungen für den Einsatz von Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotoren in geschlossenen Räumen eingehalten? Werden Druckgasbehälter so transportiert, dass eine Beschädigung oder ein Herunterfallen         ausgeschlossen wird?
	- Wird sicher eingehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Aerosole
	Ist das Auftreten von Dieselmotorenemissionen am Arbeitsplatz verhindert?
	- Ist sicher eingehalten, wird nur im freien     eingesetzt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert? Ist der Hautkontakt zu Kraftstoff und Batteriesäure vermieden?
	- Lagern im Gefahrstofflagerraum: Behälter sind für unbefugte gesichert und werden nicht mit dem Seitenstapler transportiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Brandgefährdung durch      Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Kraftstoffanlage des Flurförderzeuges dicht? Sind die Anforderungen für den Einsatz mit Treibgasantrieb eingehalten? Sind Ladestellen und Stationen ausreichend entlüftet?
	- Ist vor jeder Benutzung zu prüfen
- Betanken nur in ausreichend belüfteten    Bereichen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Ganzkörperschwingungen
	Sind ebene Fahrbahnen gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von               Flurförderfahrzeugen auf eine möglichst geringe Schwingungsintensität geachtet?
	- Sind eingehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Klima
	Ist der Fahrer ungünstiger Witterung          ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	- Im Winter ist eine zusätzliche PSA, gelbe  Jacken vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche       Sicherheit für Benutzer und angrenzende    Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	- Wird sicher eigehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	- Die Benutzung ist meistens nur kurzzeitig
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	- Ist wirksam, zusätzlich sind gelbe Westen zu tragen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Flurförderfahrzeuge        geregelt?
	- Mitarbeiter sind unterwiesen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Qualifikation 

	Haben die Fahrer von Flurförderzeugen die  erforderliche Ausbildung? Sind die Fahrer für die Tätigkeit geeignet?
	- Nur geschultes und bestelltes Personal      benutzt die Flurförderfahrzeuge.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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