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	Gefährdungsbeurteilung

	



	Innerbetrieblicher Transport mit Flurförderfahrzeugen mit eigenem Antrieb. 

	Abteilung:
	Produktion, Lager und Werkzeugbau
	Lfd. Nr.:
	0030.1

	Verantwortlich:
	Jeweilige Führungskraft.
	Datum:
	06.09.2023



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Ungeschützte bewegte Maschinenteile
	Sind am Flurförderfahrzeug die vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrichtungen vollständig angebracht?
	Die Fahrzeuge werden regelmäßig geprüft, die Prüfung wird gemäß UVV extern durchgeführt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Bewegte Transportmittel, Bewegte Arbeitsmittel
	Ist das Flurförderfahrzeug Betriebs-
und Verkehrssicher?
Wird es gegen unbefugte Benutzer gesichert? Besteht ausreichende Sicht für den Gabelstaplerfahrer?
	Ist vor jeder Benutzung durch den Fahrer zu prüfen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert
bewegte  Teile
	Liegt die Last auf den Gabeln des Staplers sicher?
Ist der Fahrer durch herabfallende Lasten gefährdet? Ist eine sichere
Handhabung des Transportgutes gewährleistet? Können Lagergeräte und Lagereinrichtungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Ladegut sicher aufnehmen?
	Lasten werden nur von geeigneten
Lastaufnahmemitteln aufgenommen und sicher transportiert.


	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Absturz
	Sind die Transportwege für 
Flurförderfahrzeuge geeignet?
Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	Transportwege sind definiert, gekennzeichnet und geeignet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Flurförderzeuges in einwandfreiem Zustand?
	Wird vor jeder Benutzung geprüft ,Sichtkontrolle.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Lichtbögen 
	Sind beim Einsatz batteriegetriebener Flurförderzeuge Gefährdungen beim Umgang mit der Batterie verhindert?
	Mitarbeiter sind im Umgang mit den Geräten unterwiesen. Geräte werden von der Elektrofachkraft geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Gase
	Werden die Bedingungen für den
Einsatz von Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotoren in geschlossene Räume eingehalten??
	Der Einsatz von Gabelstaplern mit Verbrennungsmotor ist nur gestattet, wenn die Räume ausreichend gelüftet werden, Ventilatoren und geöffnete Tore.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Aerosole
	Ist das Auftreten von Dieselmotoren-emissionen am Arbeitsplatz verhindert?
	Eine ausreichende Lüftung muss gewährleistet sein.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt
und transportiert? Ist der 
Hautkontakt zu Kraftstoff und
Batteriesäure vermieden?
	Beim Betanken ist die persönliche Schutzausrüstung zu tragen, bei Transport von Flüssigkeiten sind diese gesondert zu sichern
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Brandgefährdung
durch Feststoffe, 
Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Kraftstoffanlage des Flurförderzeuges dicht? Sind die Anforderungen für den Einsatz mit Treibgasantrieb eingehalten?
Sind Ladestellen und Stationen ausreichend entlüftet?
	Die Lade- so wie Füllstationen für Flurförderfahrzeuge sind gemäß Vorgaben ausgestattet.

Ladestellen sind sicher aufgestellt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Ganzkörperschwingungen
	Wird bei der Auswahl und Beschaffung von
Flurförderfahrzeugen auf eine möglichst geringe Schwingungsintensität geachtet?

	Fahrzeuge werden nach den gültigen
Sicherheitsbestimmungen angeschafft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	 1.11 Klima
	Ist der Fahrer ungünstiger Witterung ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten
der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	Bei widrigen Witterungsverhältnissen stehen dem Fahrer zusätzliche Schutzausrüstungen zur Verfügung.
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	  
	1.12 Raumbedarf
Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	Sicherheitsabstände werden eingehalten,
Unebenheiten auf dem Betriebsgelände, hier ist die Geschwindigkeit anzupassen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Haltungsarbeit
Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	Größere Expositionszeiten
sind nicht gegeben.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?

Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	Die Persönliche Schutzausrüstung wird von den Mitarbeitern akzeptiert.
In der dunklen Jahreszeit werden gelbe Jacken und Westen getragen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	[bookmark: _Hlk52526414]
	1.15 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Flurförderfahrzeuge geregelt?


	
	Die Fahrer sind geschult und beauftragt ,die Dokumentation ist in der Personalbuchhaltung einzusehen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Qualifikation
	Haben die Fahrer von Flurförderfahrzeugen die erforderliche Ausbildung, sind die Fahrer geeignet.

	Die Fahrer werden regelmäßig gemäß der UVV
unterwiesen. ASA -0022.1 Unterweisung Gabelstaplerfahrer

	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Störungen

	Defekte am Gerät
	Treten Störungen oder defekte bei der Inbetriebnahme auf so ist das Fahrzeug zu sperren und gegen unbefugtes Benutzen zu sichern, die Führungskraft ist zu verständigen.
	+
+
	+
	0
	-
	-
-
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