	ASA-0040.0
	[image: ]

	Gefährdungsanalyse

	



	Gefährdungen bei Sturm  
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	40
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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	Feste Gebäude
	Dachverkleidungen, Lichkuppeln, Dachrinnen
Dachentwässerungen,

	Jährliche Kontrollen, der Festigkeit und Stabilität der Halterungen, von Fassadenteilen und Verkleidungen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Zelt
	Verformen der Blechfassade,
schadhafte Fundamente der Trägerkonstruktion
	Jährliche Kontrollen über Zustand und Befestigung der Verankerungen .Kein Öffnen des Zeltzuganges, während des Sturms keine arbeiten im Zelt ausführen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Bäume
	Ausladene Äste, gehobene Wurzel, Fäulnisbefall, Totholz
	Der Baumbestand sollte 2mal im Jahr überprüft werden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Gerüste
	Sichere Verankerungen, zusätzliche Sicherungen bei Verwendung von Schutzfolien, bei arbeiten auf Gerüsten bei ungünstigen Windverhältnissen
	Aufmerksame Beobachtungen der Weiterentwicklung und rechtzeitiges einstellen der Arbeiten auf Gerüsten sowie zusätzliche Sicherungen vom Material und Gerüst.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Regale
	Leichte Materialien, Folien, Standsicherheit
	Keine Lagerungen von leichten Materialien in den Außenregalen, keine zusätzlichen Abdeckungen auf den Gitterboxen, ausschließlich einzelne Folien über den Gitterboxen.
Regelmäßige Prüfungen der Außenregale auf Standsicherheit und Beschädigungen.
Keine Kommissionierungsarbeiten mit dem Gabelstapler ab Windstärke 6
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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