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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Teile mit gefährlichen
Oberflächen
	Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert?
Sind die Lagereinrichtungen und die Geräte so gestaltet, dass Verletzungen vermieden werden?
	Ja, es gibt keinen direkten Kontakt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Bewegte Transportmittel bewegte Arbeitsmittel
	Ist die Tragfähigkeit und Kippsicherheit des Transportmittels und des Lagergerätes eingehalten?
	Ja. Wird in regelmäßigen Abständen geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert bewegte Teile
	Wird Arbeitsmaterial sicher gelagert? Können Transportmittel,
Lagergeräte und Lagereinrichtungen
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Lagergut sicher aufnehmen?
	Ja.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Sturz auf der Ebene
Ausrutschen, Stolpern, 
Umknicken, Fehltreten
	Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher?
	Ja, Arbeitswege sind gekennzeichnet und werden freigehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Ist die Sicherheit bei Aufnahme und Ablage des Transportgutes gewährleistet z.B. auf Leitern?
Bestehen für den Transportweg wirksame Absturzsicherungen?
	Ja.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5  Gefährlichen Körperströme 
	Entspricht die IP- Schutzart der
Verwendet Leuchten den Umgebungsbedingungen?
Sind die Lampen gegen mechanische Beschädigung durch Gegenstände geschützt?
	Ja, Überprüfung durch Betriebselektriker.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Flüssigkeiten
	Werden Gefahrstoffe so transportiert und gelagert dass sie die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden?
	Nur der Tagesbedarf wird gelagert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Lärm
	Werden Transportarbeiten in Lärmbereichen durchgeführt?
	Kein Lärmbereich.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Klima
	Ist der Beschäftigte gegen Witterungseinflüsse geschützt?
Ist der Einfluss von Wärmestrahlung
Auszuschließen?
	Wärmestrahlung durch den Einbrennofen, im Sommer zusätzliche Maßnahmen, gemäß Betriebsvereinbarung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Beleuchtung
	Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke
Für Lagerräume, Verkehrswege ohne spezielle Sehaufgabe mind.50lx, bei Allgemeinbeleuchtung mind. 200lx?	
	Beleuchtung ist optimal.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Raumbedarf/
Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so bemessen,
gekennzeichnet und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit
für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	Ja.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	 1.11 Haltungsarbeit/
Haltearbeit
	Werden Zwangshaltungen und Haltearbeit vermieden?
	Ja.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	  
	1.12 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
	Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit?
Im Allgemeinen ist der statische Anteil kritischer .Werden negative
Einflussfaktoren , wie ruckartige
Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung ,deutliche
Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden?
Sind die Lasten auf Grund ihrer Geometrie handhabbar?
Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern?

	Es wird  versucht, die statische Belastung so gering wie möglich zu halten und durch kontinuierliche Optimierungen zu verbessern.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten
Akzeptiert?
	Ja.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor
Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren
Sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen?  
	Ja, durch jährliche Sicherheitsunterweisung.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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