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	Gefährdungsanalyse
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Gefährdungsmatrix	
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Ungeschützte bewegte Maschinenteile
	Steckenbleiben zwischen den Fahrkorbtüren
	Türen schließen nicht automatisch, Endschalter geben den Betrieb frei
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
	Überlastung des Fahrkorbes, Überschreitung, des maximalen Gewichtes. 
	Die Beladung darf nur von Hand geführten Transportmitteln erfolgen, auf die Herstellerangaben achten.

	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert
bewegte  Teile

	Steckenbleiben des Aufzugkorbes

	Wird durch den Hersteller der Anlage gesichert, Mitarbeiter sind unterwiesen, keine sperrigen Waren zu transportieren.
Hubwagen müssen durch Herablassen der Lasst im Fahrstuhl gesichert werden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Absturz
	Absturz des Fahrkorbes
	Wird durch den Hersteller der Anlage gesichert,
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 elektrische Gefährdung
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Aufzuges in Ordnung

	Regelmäßige Prüfungen durch Sachverständige, zusätzliche Prüfung durch Betriebselektriker
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Flüssigkeiten
	Es dürfen nur Flüssigkeiten mit dem Aufzug transportiert werden, wenn diese sich in sicheren Gebinden befinden.
	Mitarbeiter sind unterwiesen, nur sichere Gebinde zu transportieren
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Brandgefährdung

	Brandgefährdungen nur im Betriebsraum.
	Der Betriebsraum ist stets verschloss zu halten für den Gefahrfall befindet sich ein Schlüsselkasten vor dem Eingang. Feuerlöscher ist im Betriebsraum vorhanden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Raumbedarf
Verkehrswege
	Die maximale Anzahl der Personen im Aufzug darf nicht überschritten werden.
	Herstelleranweisungen sind zu beachten, hängen im Fahrkorb aus
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Arbeitsablauf
	Ist in der Betriebsanweisung  beschrieben
	Betriebsanweisungen sind im so wie außen sichtbar angebracht
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9  Unterweisung
	Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffende Fragen und Maßnahmen umfassend unterwiesen	
	Die Mitarbeiter werden jährlich über die Sicherheitsvorschriften belehrt, bei Änderungen erfolgt eine zusätzliche Unterweisung.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Verantwortung
	Wartung und Instandsetzung der Anlage bei Störungen.
	Die Mitarbeiter sind im Ablauf und bei Störungen oder Unfällen unterwiesen.
Durch jährliches Training sind Mitarbeiter im Störfall geschult
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	  1.11 Unbefugtes benutzen der
  Aufzugsanlage
	Die Anlage wird nur zu den Arbeitszeiten
der Produktion betrieben.
	In den Fahrkörben wird ein Schlüssel Schalter installiert, um die Anlage vor unbefugter Benutzung zu sichern.
Außerhalb der Arbeitszeiten ist dieser verschlossen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	  
	Fahrstuhlschacht, gefliest.
	Im Fahrstuhlschacht lösen sich die Fliesen,
hier könnten Mitarbeiter und Material hängen bleiben.
	Wände müssen glatt sein, Reparatur sollte schnellstens erfolgen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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