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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte           Maschinenteile
	Sind am Kran die vom Hersteller                 vorgehsehenden Schutzeinrichtungen         vollständig angebracht?
	Sind gemäß Hersteller vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel,     bewegte Arbeitsmittel
	Ist der Kran betriebs- und verkehrssicher?
Wird er gegen unbefugte Benutzer gesichert?
Besteht ausreichende Sicht für den Bediener?
	Bediener sind geschult und regelmäßig unterwiesen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	Kann die Last sicher mit dem Kran 
bewegt werden, Hebezeuge und Zubehör für die Aufnahme?
	Es werden ausschließlich geeignete und geprüfte Hebezeuge verwendet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Sind die Transportwege geeignet?
Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	- Transportwege sind stolperfrei ausgeführt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Kranes in einwandfreiem Zustand?
	Wird durch regelmäßige Prüfungen sichergesellt.                                                        
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Lichtbögen 
	Sind beim Einsatz des Kranes die Verkehrswege frei? Werden Arbeiten im unmittelbaren      Gefahrenbereich unterbrochen?
	Vor den Kranen werden die Arbeiten untereinander abgestimmt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Gase
	Sind Transporte von gefährlichen Stoffen mit dem Kran untersagt?
	Es werden keine gefährlichen Stoffe gekrant.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Aerosole
	Ist das Auftreten von Aerosolen während des Kranbetriebes verhindert?
	Ist sicher verhindert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert? Ist der 
Hautkontakt zu Gefahrstoffen verhindert?
	Gefahrstoffe nicht transportiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Brandgefährdung durch     Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Brandgefährdung bei Arbeiten mit dem Kran ausgeschlossen?
	Ist sicher ausgeschlossen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Ganzkörperschwingungen
	Sind ebene Verkehrswege gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von
Anschlagmittel und Zubehör auf sichere      Verwendung geachtet?
	Es kommen nur geprüfte Anschlagmittel zum Einsatz.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Klima
	Ist der Bediener ungünstiger Witterung       ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche       Sicherheit für Benutzer und angrenzende    Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	Verkehrswege werden vorab mit den bestehenden Kollegen abgestimmt, ein überfahren von Personen muss in jedem Fall ausgeschlossen werden..
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	Kran wird an der Bedienung von Hand geführt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Kranarbeiten geregelt?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Qualifikation
	Haben die Bediener die erforderliche           Ausbildung? Sind die Bediener für die Tätigkeit geeignet?
	Geschult und regelmäßig unterwiesen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.18 Unterweisung
	Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffende Fragen und Maßnahmen umfassend            unterwiesen?
	Regelmäßige Sicheheitsunterweisung zu den erforderlichen Themen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	[bookmark: _Hlk144739409]
	1.19 Verantwortung
	Sind die Verantwortlichkeiten für den Bediener abgegrenzt?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.20 Störungen
	Stillstand der Anlage
	Bei Störungen muss die Arbeit und der Notschalter sofort eingestellt und  verriegelt werden, und Vorgesetzten alarmieren.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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