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	Gefährdungsanalyse

	



	Innerbetrieblicher Transport mit Seitenstapler 

	Abteilung:
	WL1
	Lfd. Nr.:
	66

	Verantwortlich:
	HK
	Datum:
	16.01.2024



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Ungeschützte bewegte Maschinenteile
	Sind am Flurförderfahrzeug die vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrichtungen vollständig angebracht?
	Regelmäßige Wartung extern
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Bewegte Transportmittel, Bewegte Arbeitsmittel
	Ist das Flurförderfahrzeug Betriebs-
und Verkehrssicher?
Wird es gegen unbefugte Benutzer gesichert?
Besteht ausreichende Sicht für den 
Gabelstaplerfahrer?
	Ist vor der Benutzung zu prüfen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert
bewegte  Teile
	Liegt die Last auf den Gabeln des Staplers sicher?
Ist der Fahrer durch herabfallende Lasten gefährdet? Ist eine sichere
Handhabung des Transportgutes gewährleistet? Können Lagergeräte und Lagereinrichtungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Ladegut sicher aufnehmen?
	Das Fahrzeug wird nur von geschultem Personal benutzt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Absturz
	Sind die Transportwege für 
Flurförderfahrzeuge geeignet?
Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	Verkehrswege sind definiert und sicher.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Flurförderzeuges in einwandfreiem Zustand?
	Wird durch regelmäßige Wartung sichergestellt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Lichtbögen
	Sind beim Einsatz batteriegetriebener Flurförderzeuge Gefährdungen beim Umgang mit der Batterie verhindert?
	Mitarbeiter sind im sicheren Umgang unterwiesen. Batteriehauptschalter im Heckbereich ist bei Wartungsarbeiten auszuschalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Gase
	Werden die Bedingungen für den
Einsatz von Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotoren in geschlossene Räume eingehalten?
Werden Druckgasbehälter so transportiert, dass eine Beschädigung oder ein Herunterfallen ausgeschlossen wird?
	Wird sicher eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Aerosole
	Ist das Auftreten von Dieselmotoren-
emissionen am Arbeitsplatz verhindert?
	Ist sicher eingehalten, wird nu rim Freien eingesetzt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt
und transportiert? Ist der 
Hautkontakt zu Kraftstoff und
Batteriesäure vermieden?
	Lagern im Gefahrstofflagerraum, Behälter sind für Unbefugte gesichert und warden nicht mit dem Seitenstapler transportiert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Brandgefährdung
durch Feststoffe, 
Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Kraftstoffanlage des Flurförderzeuges dicht? Sind die Anforderungen für den Einsatz mit Treibgasantrieb eingehalten?
Sind Ladestellen und Stationen ausreichend entlüftet?	
	Ist vor jeder Benutzung zu prüfen. Betanken nur in ausreichend belüfteten Bereichen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Ganzkörperschwingungen
	Sind ebene Fahrbahnen gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von
Flurförderfahrzeugen auf eine möglichst geringe Schwingungsintensität geachtet?

	Sind eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	 1.11 Klima
	Ist der Fahrer ungünstiger Witterung ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten
der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	Im Winter ist eine zusätzliche PSA gelbe Jacke vorhanden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	  
	1.12 Raumbedarf
Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	Wird sicher eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Haltungsarbeit
Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	Die Benutzung ist meistens nur kurzzeitig.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	Ist wirksam, zusätzlich sind gelbe Westen zu tragen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	[bookmark: _Hlk156310832]
	1.15 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Flurförderfahrzeuge geregelt?

	Nur geschultes und bestelltes Personal benutzt die Flurförderfahrzeuge.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Qualifikation 

	Haben die Fahrer von Flurförderzeugen die erforderliche
Ausbildung? Sind die Fahrer für die Tätigkeit geeignet?
	Nur geschultes und bestelltes Personal benutzt die Flurförderfahrzeuge.
		+
+
	+
	0
	-
	-
-
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