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	Gefährdungsanalyse

	



	Handtransport manuelles Ein- Auslagern  und Versandarbeiten im Zeltbereich.

	Abteilung:
	WL1
	Lfd. Nr.:
	76

	Verantwortlich:
	HK
	Datum:
	08.07.2024



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Teile mit gefährlichen
Oberflächen
	Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert?
Sind die Lagereinrichtungen und die Geräte so gestaltet, dass Verletzungen vermieden werden?
	Tragen von Handschuhen, alle Geräte sind in gutem Zustand.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Bewegte Transportmittel bewegte Arbeitsmittel
	Ist die Tragfähigkeit und Kippsicherheit des Transportmittels und des Lagergerätes eingehalten?
	Wird eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert bewegte Teile
	Wird Arbeitsmaterial sicher gelagert? Können Transportmittel,
Lagergeräte und Lagereinrichtungen
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Lagergut sicher aufnehmen?
	Zu Aufnahme und Transport werden ausschließlich geeignete Transportgeräte verwendet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Sturz auf der Ebene
Ausrutschen, Stolpern, 
Umknicken, Fehltreten
	Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher?
	Alle Wege und Flächen sind sicher.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Ist die Sicherheit bei Aufnahme und Ablage des Transportgutes gewährleistet z.B. auf Leitern?
Bestehen für den Transportweg wirksame Absturzsicherungen?
	Es werden keine Waren in Höhe transportiert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährlichen Körperströme

	Entspricht die IP- Schutzart der
Verwendet Leuchten den Umgebungsbedingungen?
Sind die Lampen gegen mechanische Beschädigung durch Gegenstände geschützt?
	Beleuchtung ist geeignet und korrekt montiert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Flüssigkeiten
	Werden Gefahrstoffe so transportiert und gelagert dass sie die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden?
	Aufbewahrung im Gefahrstofflager, Verwendung von Auffangwannen und Kennzeichnung durch Betriebsanweisungen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Lärm
	Werden Transportarbeiten in Lärmbereichen durchgeführt?
	Keine
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Klima
	Ist der Beschäftigte gegen Witterungseinflüsse geschützt?
Ist der Einfluss von Wärmestrahlung
Auszuschließen?
	MA tragen PSA
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9  Beleuchtung
	Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke
Für Lagerräume, Verkehrswege ohne spezielle Sehaufgabe mind.50lx, bei Allgemeinbeleuchtung mind. 200lx?
	
	Beleuchtung teilweise nicht ausreichend.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Raumbedarf/
Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so bemessen,
gekennzeichnet und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit
für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	Wege sind ausreichend bemessen und gekennzeichnet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	 1.11 Haltungsarbeit/
Haltearbeit
	Werden Zwangshaltungen und Haltearbeit vermieden?
	Werden vermieden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	  
	1.12 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
	Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit?
Im Allgemeinen ist der statische Anteil kritischer .Werden negative
Einflussfaktoren , wie ruckartige
Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung ,deutliche
Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden?
Sind die Lasten auf Grund ihrer Geometrie handhabbar?
Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern?

	Durch Optimierung der Arbeitsplatzumgebung werden negative Einflüsse verringert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten
Akzeptiert?
	PSA wird getragen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor
Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren
Sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen?  
	MA werden regelmäßig unterwiesen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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