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	Gefährdungsanalyse

	



	Betrieblicher Transport mit LKW 

	Abteilung:
	WL1
	Lfd. Nr.:
	78

	Verantwortlich:
	Holger Kaddatz
	Datum:
	29.07.2024



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Ungeschützte bewegte Maschinenteile
	Sind am LKW die vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrichtungen vollständig angebracht?
	Regelmäßige Wartung extern!
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel, Bewegte Arbeitsmittel
	Ist der LKW  Betriebs-                und Verkehrssicher?                       Wird es gegen unbefugte Benutzer gesichert?                                 Besteht ausreichende Sicht für den Fahrer
	Ist vor Benutzung zu prüfen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert          bewegte  Teile
	Liegt die Last auf dem LKW sicher.   Ist der Fahrer durch herabfallende Lasten gefährdet? Ist eine sichere                  Handhabung des Transportgutes gewährleistet? Können Lagergeräte und Lagereinrichtungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Ladegut sicher aufnehmen?
	Das Fahrzeug wird nur von geschultem Personal benutzt. Zusätzliche Unterweisung der Ladungssicherung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Sind die Transportwege für         LKW geeignet?

	Verkehrswege sind definiert und sicher.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des LKW  in einwandfreiem Zustand?
	Wird durch regelmäßige Wartung sichergestellt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Gase
	Sind beim Tanken von Kraftstoffen, Gefährdungen der Mitarbeiter ausgeschlossen.
	Mitarbeiter sind im sicheren Umgang unterwiesen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Zeiten, Pausengestaltung
	Werden die Bedingungen für den Einsatz der Fahrzeuge eingehalten,      Fahr-und Ruhezeiten
	Wird sicher eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Aerosole
	Ist das Auftreten von Dieselmotorenemissionen am Arbeitsplatz verhindert?
	Ist sicher eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	 1.9 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt      und transportiert? Ist der               Hautkontakt zu Kraftstoff und     Batteriesäure vermieden?
	Lagern im Gefahrstoffraum.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Brandgefährdung durch Feststoffe,              Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Kraftstoffanlage des Fahrzeuges dicht?                                    Sind die ausreichend entlüftet?                              Tankdeckel?
	Ist vor jeder Benutzung zu prüfen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Ganzkörperschwingungen
	Werden durch die Ausstattung der Fahrzeuge Schwingungen und Vibrationen minimiert.

	Sind eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Klima	
	Ist der Fahrer ungünstiger Witterung ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten       der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	Im Winter ist eine zusätzliche PSA vorhanden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Raumbedarf            Verkehrswege
	Sind Verkehrswege und Laderampen, so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist?	
	Wird sicher eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit      Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	Die Benutzung ist meistens nur kurzzeitig.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche            Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	Ist wirksam.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	 1.16 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Fahrzeuge geregelt?

	Mitarbeiter sind unterwiesen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Qualifikation 

	Haben die Fahrer von Fahrzeugen die erforderliche                       Ausbildung? Sind die Fahrer für die Tätigkeit geeignet?                  Werden die Führerscheine auf Gültigkeit kontrolliert.
	Nur  geschultes und bestelltes Personal benutzt die Fahrzeuge.
		++

	+
	0
	-
	-
-
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