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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte         Maschinenteile
	Sind Fang- und Einzugsstellen an           Schutzeinrichtungen ausreichend gesichert?   Ist der Antrieb verkleidet?
	- ja                                                                - Antrieb verkleidet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert bewegte Teile
	Sind Teile der Tauchpumpe gesichert, sowie eingehängte Schläuche gegen Verrutschen  gesichert?
	- durch Schnellkupplung gesichert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Gefährliche Körperströme
	Sind die Anschlussleitungen und die Bedienungselemente in einwandfreiem Zustand? Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche    Körperströme angewendet und wirksam?
	- ja                                                                - ist wirksam
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Flüssigkeiten
	Werden nur Flüssigkeiten verwendet, die gemäß Betriebsanleitung und Sicherheitsdatenblatt für die Anlage zulässig sind?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Klima
	Wird die Raumtemperatur durch den Härteofen erhöht?
	- ja, Lüften durch Deckenlüfter
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Beleuchtung
	Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke          mind. 300lx? Liegen Blendquellen in oder nahe der Hauptblickrichtung?
	wenig Beleuchtung vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Ist die Bewegungsfläche von mind. 1,50m², die  an keiner Stelle weniger als 1m breit ist,     eingehalten? Haben bewegte Maschinenteile im Arbeits- und Verkehrsbereich mind. einen   Abstand von 0,5m zu Teilen der Umgebung?
	- ist eingehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Werden ungünstige Körperhaltung vermieden? Ist im Rahmen der Arbeitstätigkeit ein Wechsel zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
	Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge   erleichtern?
	-,Elektroameise und Gabelstapler stehen zur Verfügung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	- PSA ist wirksam und wird akzeptiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren  Abwendung unterwiesen?
	- regelmäßig gemäß UVV und Gefahrstoffverordnung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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+
	+
	o
	-
	-
-
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+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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+
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	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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