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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte         Maschinenteile
	Sichtprüfung: Sind Fang-, Quetsch-, Scher-, Stoß-, Schneid-, Stich-, Einzugsstellen        vorhanden? Sind Schutzeinrichtungen        funktionstüchtig und nicht umgehbar?
	- keine Gefahrenstellen vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Teile mit gefährlichen         Oberflächen
	Ist der Kontakt zu scharfkantigen, spitzen und rauen Oberflächen verhindert?
	- ja (Schutzhandschuhe)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Bewegte Transportmittel,     Bewegte Arbeitsmittel
	Sind die Bewegungsflächen an Arbeitsplätzen und die Verkehrswege ausreichend bemessen, freigehalten und gekennzeichnet?
	- Bewegungsflächen o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Unkontrolliert bewegte Teile
	Sind die zu bearbeitenden Teile sicher         befestigt? Werden Arbeitsmaterial und      Werkzeug sicher gelagert?
	- Teile befestigt an Traversen
- Arbeitsmaterialien und Werkzeuge in Regalen bzw. Schränken
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Sturz auf der Ebene,            Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
	Sind die Transportwege und Arbeitsflächen  trittsicher, frei von Verunreinigungen, nicht eingeengt?
	- Transportwege und Arbeitsflächen o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Gefährliche Körperströme
	Ist die elektrische Ausrüstung ohne sichtbare Mängel (z.B. Isolationsschäden)? Sind   Schutzmaßnahmen gegen gefährliche         Körperströme angewendet und wirksam? Sind die Anschlussleitungen und die                   Bedienungselemente im einwandfreien        Zustand? Ist der Schaltschrank abgeschlossen?
	- elektrische Ausrüstung o.k.
- Schutzmaßnahmen angewendet und wirksam
- Zustand o.k.
- Schaltschrank verschlossen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Schwebstoffe (Nebel, Rauch, Stäube)
	Sind Beschäftigte und Nachbarschaft           ausreichend gegen Stäube geschützt?
	-ja (Feinstaubmasken)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Brandgefährdung durch       Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Sind die Vorratsbehälter geschlossen? Ist    gesichert, dass in feuergefährlichen Bereichen nicht mit funkenreißenden Maschinen gearbeitet wird?
	- Vorratsbehälter verschlossen
- ist gesichert
- Rauchverbot ausgewiesen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Explosionsfähige Atmosphäre
	Kann die Bildung bzw. die Zündung explosionsfähiger Atmosphäre verhindert werden? Werden geeignete Sprüheinrichtungen eingesetzt?
	- wird verhindert (Belüftung, Rauchverbot)
- Feuerlöscheinrichtung vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Elektrostatische Aufladungen
	Sind alle leitfähigen Ausrüstungsteile          miteinander verbunden und geerdet            (Potentialausgleich)?
	-ja (teilweise)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Beleuchtung
	Ist die Nennbeleuchtungsstärke eingehalten?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Lärm
	Handelt es sich um einen Lärmbereich?
	-Lärmbereich (Gehörschutz ausgewiesen)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Einseitige dynamische Arbeit
	Werden sich ständig wiederholende             Arbeitsgänge und Bewegungen durchgeführt?
	- werden durchgeführt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Werden bei der Tätigkeit Zwangshaltungen oder ungünstige Körperhaltungen ohne               Belastungswechsel vermieden?
	- werden nicht vermieden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
	Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie akzeptiert?
	- PSA ist geeignet, wirksam und wird akzeptiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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