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	Gefährdungsanalyse

	



	Arbeiten mit Kran 

	Abteilung:
	WL1
	Lfd. Nr.:
	ASA -0087

	Verantwortlich:
	 Holger Kaddatz
	Datum:
	27.03.2025



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Ungeschützte bewegte Maschinenteile
	Sind am Kran die vom Hersteller vorgehsehenden Schutzeinrichtungen vollständig angebracht?
	Schutzeinrichtungen sind vorhanden und werden jährlich gemäß UVV geprüft
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
	Ist der Kran  Betriebs-   und verkehrssicher?                         Wird es gegen unbefugte Benutzer gesichert?                                         Besteht ausreichende Sicht für den Bediener?
	Betriebssicherheit ist sichergestellt, Kran wird von allen Mitarbeitern aus der Abteilung genutzt
Vor Inbetriebnahme muss für ausreichende Sicht gesorgt werden.

	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte  Teile
	Kann die Last sicher mit dem Kran bewegt werden, Hebezeuge und Zubehör für die Aufnahme.
	Hebezeuge sind zugelassen und werden regelmäßig geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Sind die Transportwege  geeignet?                                         Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	Transportwege dürfen nicht verstellt werden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Kranes in einwandfreiem Zustand?
	Wird jährlich vom Elektriker geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6Lichtbögen

	Sind beim Einsatz des Kranes die Verkehrswege frei werden Arbeiten  im unmittelbaren Gefahrenbereich unterbrochen.
	Wird vor dem Arbeiten mit dem Kran geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Gase
	Sind Transporte von gefährlichen Stoffen mit dem Kran untersagt.
	Es werden keinerlei Gefahrstoffe mit dem Kran transportiert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Aerosole
	Ist das Auftreten Aerosolen während des Kranbetriebes verhindert.
	Der Kran ist im  freien Aufgestellt, so ist das Auftraten von Aerosolen verhindert. Der Kran wird ausschließlich, elektrisch betrieben.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt    und transportiert?                        Ist der Hautkontakt zu Gefahrstoffen verhindert?
	Es sind im Zusammenhang mit dem Kran
keine Gefahrstoffe vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Brandgefährdung bei Arbeiten mit dem Kran ausgeschlossen.	
	Eine Brandgefährdung bei Arbeiten, mit dem Kran ist ausgeschlossen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Ganzkörperschwingungen
	Sind ebene Verkehrswege gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von                              Anschlagmittel und Zubehör auf sichere Verwendung geachtet.

	Es sind nur ebene Flächen vorhanden ,Anschlagmittel und Zubehör sind geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	  1.12 Klima
	Ist der Bediener ungünstiger Witterung ausgesetzt? 
	Der Kraneinsatz findet im Außenbereich statt,
Die Schutzkleidung, gelb reflektierend ist vorhanden und muss getragen werden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	  
	1.13 Raumbedarf          Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	Die Verkehrswege sind vor dem Arbeiten mit dem Kran zu kontrollieren und gegebenenfalls 
Für Unbefugte zu sperren.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit         Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	Die Expositionszeiten bei der Bedienung am Kran sind begrenzt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam,  wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	Die persönliche Schutzausrüstung von Handschuhen, Helmen und Sicherheitsschuhen sind verpflichtend zu tragen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	[bookmark: _Hlk57123749]
	1.16 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Kranarbeiten geregelt?

	Die Mitarbeiter sind  geschult und regelmäßig unterwiesen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Qualifikation
	Mitarbeiter Qualifikation und Mitarbeiter der technischen Prüfungen
	Mitarbeiter sind ausgebildet die technischen Prüfungen werden extern vergeben.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.18 Unterweisungen
	Kenntnisstand der Bediener
	Bediener werden regelmäßig unterwiesen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.19 Verantwortung
	Sind die Verantwortlichkeiten der Bediener geregelt und dokumentiert.
	Der Bediener ist für seine Tätigkeit am Kran verantwortlich und ist sich dessen auch bewusst. Die Ernennung liegt in der Personalabteilung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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