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	Gefährdungsanalyse

	



	Thema

	Abteilung:
	
	Lfd. Nr.:
	

	Verantwortlich:
	
	Datum:
	



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte           Maschinenteile
	Sind ……vom Hersteller                 vorgehsehenden Schutzeinrichtungen         vollständig angebracht?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel,     bewegte Arbeitsmittel
	Ist der …. betriebs- und verkehrssicher?
Wird er gegen unbefugte Benutzer gesichert?
Besteht ausreichende Sicht für den Bediener?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Sind die Transportwege geeignet?
Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Kranes in einwandfreiem Zustand?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Lichtbögen 
	Werden Arbeiten im unmittelbaren      Gefahrenbereich unterbrochen?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Gase
	Sind Transporte von gefährlichen Stoffen mit untersagt?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Aerosole
	Ist das Auftreten von Aerosolen während des Betriebes verhindert?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert? Ist der 
Hautkontakt zu Gefahrstoffen verhindert?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Brandgefährdung durch     Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Brandgefährdung mit dem ausgeschlossen?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Ganzkörperschwingungen
	Sind ebene Verkehrswege gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von
Anschlagmittel und Zubehör auf sichere      Verwendung geachtet?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Klima
	Ist der Bediener ungünstiger Witterung       ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche       Sicherheit für Benutzer und angrenzende    Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb geregelt?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Qualifikation
	Haben die Bediener die erforderliche           Ausbildung? Sind die Bediener für die Tätigkeit geeignet?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.18 Unterweisung
	Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffende Fragen und Maßnahmen umfassend            unterwiesen?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	[bookmark: _Hlk144739409]
	1.19 Verantwortung
	Sind die Verantwortlichkeiten für den Bediener abgegrenzt?
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.20 Störungen
	Stillstand der Anlage
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	0
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	0
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	0
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+

	0
	-
	-
-
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