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	Gefährdungsanalyse

	



	Kleben automatisiert Datron 

	Abteilung:
	MT1
	Lfd. Nr.:
	92

	Verantwortlich:
	Dennis Mund
	Datum:
	21.07.2025



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Ungeschützt bewegte Maschinenteile

	Ist für jede Energieart eine Hauptbefehlseinrichtung vorhanden? Sind Not-Aus- Schalteinrichtungen vorhanden,
gekennzeichnet und leicht erreichbar? Sind die Stellteile gegen
unbeabsichtigte Bewegung gesichert? Sind die Schutzeinrichtungen wirksam?

	Ja, wird durch Betriebselektriker geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Teile mit gefährlichen 
Oberflächen
	Ist der Kontakt zu scharfkantigen
Teilen verhindert?
	Es gibt keinen direkten Kontakt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel, Bewegte Arbeitsmittel

	Werden die Maschinenbediener durch bewegte Transport- bzw. Arbeitsmittel gefährdet?
	
	Nein, Arbeitsbereiche sind gekennzeichnet und werden freigehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	Sind ortsfeste Maschinen standsicher aufgestellt und befestigt? Sind Werkstücke und Lagergeräte standsicher und handhabungssicher
gelagert?
	Ja, gemäß Herstellerangaben.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Sturz auf der Ebene,
Ausrutschen, Stolpern,
Umknicken, Fehltreten

	Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher und nicht 
eingeengt oder verstellt?
	Ja, Wege und Stellflächen sind gekennzeichnet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die elektrische Ausrüstung ohne
sichtbare Mängel?
Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam?
	Ja, Überprüfung durch Betriebselektriker.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Flüssigkeiten
	Werden bei der Maschinenbenutzung gefährliche Arbeitsstoffe frei oder werden dabei gefährliche Arbeitsstoffe benutzt?
	Ja, siehe Sicherheitsdatenblatt.
Gefahrstoffe sind nur in kleinen Mengen vorhanden, automatisierte Zuführung des Klebers, geschlossenes System.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Brandgefährdung
durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Sind brennbare oder entzündliche Stoffe vorhanden und können diese durch die Maschinenbenutzung entzündet werden?
	Nicht vorhanden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Kontakt mit heißen Medien
	Besteht Gefährdung durch Kontakt mit heißen Medien oder Teilen bei der Benutzung der Maschine?
	Nein.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Lärm
	 Gibt es Lärmbelastungen liegen Messergebnisse vor?
	Kein Lärmbereich
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Gefahr durch Inhalation 
	Besteht die Gefahr durch Gase oder Dämpfe.
	Nein siehe Sicherheitsdatenblätter.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Gefahren durch Hautkontakt
	Besteht die Gefahr durch unmittelbaren Kontakt mit den Gefahrstoffen.
	Ja, persönliche Schutzausrüstung, Schulung, Sicherheitsdatenblätter.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	  
	1.12 sind die Sicherheitsdatenblätter,
vorhanden.
	Sicherheitsdatenblätter müssen in der Abteilung vorhanden sein
	Liegen an den jeweiligen Arbeitsplätzen aus.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Sind die Betriebsanweisungen am Arbeitsplatz ausgehängt.
	Betriebsanweisungen müssen am Arbeitsplatz aushängen.
	Hängen aus und werden regelmäßig durch die QS geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Störungen
	Bei Störungen ist die verantwortliche Führungskraft zu verständigen
	Störungen werden ausschließlich von Fachkundigen Personal behoben.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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