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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Teile mit gefährlichen
Oberflächen
	Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert?
Sind die Lagereinrichtungen und die Geräte so gestaltet, dass Verletzungen vermieden werden?
	Teile sind bearbeitet und entgratet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Bewegte Transportmittel bewegte Arbeitsmittel
	Ist die Tragfähigkeit und Kippsicherheit des Transportmittels und des Lagergerätes eingehalten?
	Regale und Transportmittel werden jährlich geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert bewegte Teile
	Wird Arbeitsmaterial sicher gelagert? Können Transportmittel,
Lagergeräte und Lagereinrichtungen
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Lagergut sicher aufnehmen?
	Jährliche Prüfung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Sturz auf der Ebene
Ausrutschen, Stolpern, 
Umknicken, Fehltreten 
	Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher?
	Ja, Arbeitswege sind gekennzeichnet und werden freigehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Ist die Sicherheit bei Aufnahme und Ablage des Transportgutes gewährleistet z.B. auf Leitern?
Bestehen für den Transportweg wirksame Absturzsicherungen?
	Ja.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5  Gefährlichen Körperströme
	Entspricht die IP- Schutzart der
Verwendet Leuchten den Umgebungsbedingungen?
Sind die Lampen gegen mechanische Beschädigung durch Gegenstände geschützt?
	Ja, Überprüfung durch Betriebselektriker.


Ist sicher eingehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Flüssigkeiten
	Werden Gefahrstoffe so transportiert und gelagert dass sie die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden?
	Nur Tagesmengen an den Arbeitsplätzen, Betriebsanweisungen hängen aus
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Lärm 
	Werden Transportarbeiten in Lärmbereichen durchgeführt?
	Keine Lärmbereiche alles unter 80dB
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Klima 
	Ist der Beschäftigte gegen Witterungseinflüsse geschützt?
Ist der Einfluss von Wärmestrahlung
Auszuschließen?
	Zusätzliche PSA vorhanden. In den Sommermonaten gelten zusätzliche Regelungen, gemäß der ASR 4.4
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Beleuchtung
	Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke
Für Lagerräume, Verkehrswege ohne spezielle Sehaufgabe mind.50lx, bei Allgemeinbeleuchtung mind. 200lx?
 
	Wird in allen Bereichen eingehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Raumbedarf/
Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so bemessen,
gekennzeichnet und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit
für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	Ja.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Haltungsarbeit/
Haltearbeit
	Werden Zwangshaltungen und Haltearbeit vermieden?
	Ja durch wechselnde Tätigkeiten am Arbeitsplatz.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	  
	1.12 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
	Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit?
Im Allgemeinen ist der statische Anteil kritischer .Werden negative
Einflussfaktoren , wie ruckartige
Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung ,deutliche
Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden?
Sind die Lasten auf Grund ihrer Geometrie handhabbar?
Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern?

	Keine statische Arbeit, wird durch wechselnde Tätigkeiten vermieden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten
Akzeptiert?
	Ja.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor
Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren
Sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen?  
	Ja, durch jährliche Sicherheitsunterweisung.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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