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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Ungeschützt bewegte Maschinenteile.

	Ist für jede Energieart eine Hauptbefehlseinrichtung vorhanden? Sind Not-Aus- Schalteinrichtungen, vorhanden,
gekennzeichnet und leicht erreichbar? Sind die Stellteile gegen
unbeabsichtigte Bewegung gesichert? Sind die Schutzeinrichtungen wirksam?

	Ja, wird durch Betriebselektriker geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Teile mit gefährlichen Oberflächen
	Ist der Kontakt zu scharfkantigen
Teilen verhindert? 
	Teile sind alle Entgratet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel bewegte Arbeitsmittel
	Werden die Maschinenbediener durch bewegte Transport- bzw. Arbeitsmittel gefährdet?
	Nein, Arbeitsbereiche sind gekennzeichnet und werden freigehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	Sind ortsfeste Maschinen standsicher aufgestellt und befestigt
Sind Werkstücke und Lagergeräte standsicher und handhabungssicher
gelagert?
	Werden jährlich durch geprüft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Sturz auf die Ebene,
Ausrutschen, Stolpern,
Umknicken, Fehltreten.

	Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher und nicht 
Eingeengt oder verstellt?
	Ja, Wege und Stellflächen sind gekennzeichnet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5Gefährliche Körperströme
	Ist die elektrische Ausrüstung ohne
sichtbare Mängel ?
Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam?
	Ja, Überprüfung durch Betriebselektriker.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Einsatz von Gefahrstoffen
	Werden bei der Montage gefährliche Arbeitsstoffe frei oder werden dabei gefährliche Arbeitsstoffe benutzt?
	Ja, in geringen Mengen, es sind nur Tagesmengen an den Arbeitsplätzen gelagert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Brandgefährdung
durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase.
	Sind brennbare oder entzündliche Stoffe vorhanden und können diese durch die Maschinenbenutzung entzündet werden?
	Nur in sehr geringen Mengen, es gehen keine Gefahren davon aus.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Kontakt mit heißen Medien
	Bestehen Gefährdung durch Kontakt mit heißen Medien oder Teilen bei der Benutzung von Maschinen?
	Nein.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9Lärm

	Liegen Messergebnisse vor?
Handelt es sich um Lärmbereiche?
	Immissionen liegen unter 80 dB
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Informationsaufnahme
	Sind optische und akustische Signale  notwendig und  im vollen Umfange wahrnehmbar?
	Ja. Brandmeldeanlage wird akustisch gut wahrgenommen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Persönliche Schutzausrüstung (PSA
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie akzeptiert?
	Ja, es sind nur ESD fähige Schutzschuhe zugelassen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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