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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte         Maschinenteile
	Sind Einzugsstellen an der Schleifmaschine durch Schutzvorrichtungen gesichert? Sind  Einzugs-, Quetsch- und Stoßstellen an der   Maschine verhindert?
	- Schleifmaschinen durch Schutzvorrichtung gesichert
- Gefahrenstellen an der Maschine verhindert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert bewegte Teile
	Werden Werkstücke sicher aufgelegt oder   gespannt? Ist eine Gefährdung durch wegfliegende Schleifkörperstücke oder Metallteile verhindert? Sind Vorschubeinstellungen erst nach 
	- Maschinen ohne Spannvorrichtung, teils mit Auflagefläche
- Mitarbeiter sind in der Handhabung geübt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Gefährliche Körperströme
	Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? Sind Anschlussleitungen und das Gehäuse in       einwandfreiem Zustand?
	- Schutzmaßnahmen sind angewendet und wirksam
- Anschlussleitungen und Gehäuse o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Aerosole
	Ist ein Schutz vor Schleifstaub und Metallteilen vorhanden? Wird Edelstahl bearbeitet?
	- Anwendung von Mund- und Nasenschutz (Maske) sowie Augenschutz (Brille)

	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Brandgefährdung durch       Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase
	Wird ein Kontakt von Schleiffunken mit brennbaren oder zündfähigen Stoffen verhindert?
	- wird verhindert, es wird ausschließlich Aluminium bearbeitet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Explosionsfähige Atmosphäre
	Werden Staubexplosionen (Al-Staub)          verhindert?
	Stäube werden abgesaugt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Lärm
	Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche Beurteilungspegel L Ar 85 dB(A)?
	- Messergebnisse liegen vor
- Tragen von Gehörschutz notwendig, der Bereich ist gekennzeichnet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Ist die freie Bewegungsfläche von mind.      1,50 m², die an keiner Stelle weniger als 1 m breit ist, eingehalten?
	- freie Bewegungsfläche nach Angaben        vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Werden Zwangshaltungen oder ungünstige  Körperhaltungen ohne Belastungswechsel   vermieden?
	- Zwangs- oder ungünstige Körperhaltungen werden vermieden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
	Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit? Werden negative Einflussfaktoren, wie ruckartige Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung, deutliche Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden?
	- geringer Anteil an statischer Arbeit
- negative Einflussfaktoren werden vermieden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	- PSA ist geeignet, wirksam und wird akzeptiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Hautbelastung
	Wird Hautschutz und Hautpflege betrieben?
	- Hautschutz und Hautpflege wird betrieben (diverse Produkte stehen zur Verfügung)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen?
	- Beschäftigte werden ausreichend vor        Aufnahme sowie regelmäßig unterwiesen, regemäßige Untersuchungen G26 Gruppe2 werden angeboten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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