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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1. Ungeschützt bewegte
Maschinenteile
	Sind Quetsch-,Scher- oder Stoßstellen vorhanden? Können Gefahrstellen während des Betriebes
erreicht werden? Sind Schutzeinrichtungen funktionstüchtig und nicht umgehbar? Sind die Gefahrstellen währen des Automatikbetriebes erreichbar?
	Gefahrstellen sind sicher verdeckt, Schutz Einrichtungen sind funktionstüchtig 
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	2. Unkontrolliert bewegte
Teile
	Ist die Maschine standsicher aufgestellt? Werden Werkstücke und
Lagergeräte standsicher und
Handhabungssicher gelagert?
	Maschine ist gemäß Herstellerangaben sicher aufgestellt, Lagergeräte stehen sicher, regelmäßige Kontrollen werden durch geführt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	3. Sturz auf der Ebene
Ausrutschen, Stolpern
Umknicken, Fehltreten
	Sind die Arbeitsflächen trittsicher und nicht verstellt? Sind Arbeits- und Verkehrswege trittsicher.
	Arbeitsflächen sind sicher und gekennzeichnet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	4.Gefährliche Körperströme
	Sind die Anschlussleitungen, das Maschinengehäuse in einwandfreiem Zustand? Sind die spannungsführenden Teile abgedeckt?
	Anschlussleitungen, Gehäuseabdeckungen sind im sicheren Zustand
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	5. Dämpfe
	Entstehen bei Betrieb der Anlage gesundheitsschädliche Dämpfe?
Wurden Messungen durchgeführt?
Werden Flüssigkeiten eingesetzt die
Die Gesundheit beeinträchtigen?
	Maschine steht in einem gut belüfteten Bereich,
Mitarbeiter haben geringe Expositionszeiten an er Maschine, Gefahrstoffe sind sicher abgedeckt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	6. Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten ;Gase

	Sind brennbare oder entzündliche Stoffe vorhanden und können diese durch die Maschinen entzündet
werden? Können Stoffe durch Funken o.ä. entzündet werden?
	Maschine besitzt eine separate Löschanlage.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	7. Lärm
	Liegen Messergebnisse vor?
Handelt es sich um Lärmbereiche
Beurteilungspegel L->85 dB(A)?
	Mitarbeiter tragen Gehörschutz, der Bereich ist gekennzeichnet.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	8.Klima, Beleuchtung
	Beträgt die Raumtemperatur mind.
17 ° C.? Ist die Nennbeleuchtungsstärke eingehalten
von mind. 300 lx eingehalten?
	Temperatur und Beleuchtung werden eingehalten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	9. Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit	
	Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern? Wird 
Beim Heben und Tragen ein Rumpfbeugewinkel über 45° aus der aufrechten Haltung vermieden?
	Für hebe Vorgänge stehen Krane und Hilfsmittel zur Verfügung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	10.Persönliche Schutzausrüstung PSA Hautbelastungen
	Wird die PSA von den Beschäftigten
akzeptiert? 
Werden Hautschutz und Hautpflege betrieben?	
	Die PSA wird genutzt Hautpflegemittel stehen zur Verfügung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	11.Löscheinrichtung
mit Co²
	Sind die Bereiche gekennzeichnet,
die bei Auslösen der Löscheinrichtung eingehalten werden müssen. Sind die Mitarbeiter
zu diesem Thema belehrt worden?
	Die Bereiche sind gekennzeichnet, Mitarbeitersind informiert.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	 12.Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und anschließend regelmäßig (mind. Einmal jährlich) über mögliche Gefahren sowie über die Maßnahme zu deren Abwendung unterwiesen?
	Mitarbeiterinnen ,Mitarbeiter werden regelmäßig
Unterwiesen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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