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	Gefährdungsanalyse

	



	Sägen maschinell 

	Abteilung:
	WZ
	Lfd. Nr.:
	99

	Verantwortlich:
	DH
	Datum:
	28.07.2025



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.Ungeschützte bewegte Maschinenteile
	Sind Fang- und Einzugsstellen an
Dreh-, Fräs- oder Bohrspindeln durch Schutzeinrichtungen ausreichend gesichert?
Ist der Antrieb verkleidet?
	Antriebe sind vollständig verkleidet und abgedeckt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.1 Unkontrolliert bewegte Teile
	Werden Werkstücke sicher gespannt? Ist eine Gefährdung durch wegfliegende Späne verhindert? Werden hervorstehende umlaufende Arbeitsstücke auf der ganzen Länge durch feststehenden Schutz gesichert?
	Werkstücke werden in dafür vorgesehene Vorrichtungen sicher gespannt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Gefährliche Körperströme
	Sind die Anschlussleitungen und die Bedienungselemente in einwandfreiem Zustand? Sind die
Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? 
	Regelmäßige Prüfung durch Elektrofachkraft.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Flüssigkeiten
	Werden nur solche Kühlschmierstoffe KSS eingesetzt, die keine nitrierenden oder nitrosierbaren Stoffe beinhalten?
Erfolgt eine regelmäßige Wartung?
Sind Beschäftigte vor KSS-Aerosolen und –dämpfen ausreichend geschützt?
Wird Hautkontakt vermieden?
	Wird gemäß Wartungsplan eingehalten, Mitarbeiter tragen PSA.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Klima

	Beträgt die Raumtemperatur
mind. 17 Grad?
	Ist eingehalten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Beleuchtung
	Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke
Mind. 300 Lux ?
Liegen Blendquellen in oder nahe der Hauptblickrichtung
	Lichtquellen sind ausreichend.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Raumbedarf/
Verkehrswege
	Ist die Bewegungsfläche von mind. 1,50m², die  an keiner Stelle weniger als 1m breit ist, eingehalten? Haben bewegte Maschinenteile im Arbeits- und Verkehrsbereich mind. einen Abstand von 0,5m zu Teilen der Umgebung
	Verkehrswege sind gekennzeichnet und ausreichend.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Haltungsarbeit /
Haltearbeit
	Werden ungünstige Körperhaltungen vermieden? Ist im Rahmen der 
Arbeitstätigkeit ein Wechsel zwischen Sitzen und Stehen möglich
	Ein Wechsel ist möglich und wird angestrebt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit

	Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern?
	Krane und Hilfsmittel sind vorhanden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist  Die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	Ist ausreichend vorhanden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen
	Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und bei Änderungen informiert. 
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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-
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	o
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-
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	o
	-
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