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	Gefährdungsanalyse MF2 Arbeiten mit Kranen

	Abteilung:
	MF2
	Lfd. Nr.:
	117

	Verantwortlich:
	M. Rose
	Datum:
	12.08.2025



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützte bewegte           Maschinenteile
	Sind am Kran die vom Hersteller                 vorgehsehenden Schutzeinrichtungen         vollständig angebracht?
	- Schutzvorrichtungen i.O.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Bewegte Transportmittel,     bewegte Arbeitsmittel
	Ist der Kran betriebs- und verkehrssicher?
Wird er gegen unbefugte Benutzer gesichert?
Besteht ausreichende Sicht für den Bediener?
	- regelmäßige Prüfung                                     -  Hauptschalter                                                - ausreichende Sicht
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Unkontrolliert bewegte Teile
	Kann die Last sicher mit dem Kran 
bewegt werden, Hebezeuge und Zubehör für die Aufnahme?
	- entsprechende Lastaufnahmemittel vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Absturz
	Sind die Transportwege geeignet?
Besteht Absturz- und Umsturzgefahr?
	- Transportwege kurz und geeignet, stellenweise beengt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gefährliche Körperströme
	Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Kranes in einwandfreiem Zustand?
	- Isolierung i.O.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Lichtbögen 
	Sind beim Einsatz des Kranes die Verkehrswege frei? Werden Arbeiten im unmittelbaren      Gefahrenbereich unterbrochen?
	- keine Gefährdung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Gase
	Sind Transporte von gefährlichen Stoffen mit dem Kran untersagt?
	- keine Notwendigkeit gefährliche Stoffe zu transportieren
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Aerosole
	Ist das Auftreten von Aerosolen während des Kranbetriebes verhindert?
	- keine Aerosole
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Flüssigkeiten
	Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert? Ist der 
Hautkontakt zu Gefahrstoffen verhindert?
	- keine Säuren und Laugen im Arbeitsbereich, der Kran ist für heiße, flüssige Medien freigegeben. zusätzliche PSA ist vorhanden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Brandgefährdung durch     Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
	Ist die Brandgefährdung bei Arbeiten mit dem Kran ausgeschlossen?
	- keine Brandgefährdung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Ganzkörperschwingungen
	Sind ebene Verkehrswege gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von
Anschlagmittel und Zubehör auf sichere      Verwendung geachtet?
	- Verkehrswege eben                                      - Lastaufnahmemittel geprüft und sicher
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Klima
	Ist der Bediener ungünstiger Witterung       ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1?
	- Innentemperatur i.O.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche       Sicherheit für Benutzer und angrenzende    Arbeitsbereiche gewährleistet ist?
	- Verkehrswege beeinträchtigen keine         angrenzenden Arbeitsbereiche, stellenweise eng, Mitarbeiter sind in der Handhabung trainiert. Wege werden vorab freigeräumt.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich?
	- ständig wird Körperhaltung gewechselt; nur im Stehen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam?
Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	- PSA geeignet und wirksam; wird akzeptiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Arbeitsablauf
	Ist der Betrieb der Kranarbeiten geregelt?
	- ist geregelt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.17 Qualifikation
	Haben die Bediener die erforderliche           Ausbildung? Sind die Bediener für die Tätigkeit geeignet?
	- Ausbildung vorhanden                                  - sind geeignet, regelmäßige Unterweisungen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.18 Unterweisung
	Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffende Fragen und Maßnahmen umfassend            unterwiesen?
	- sind unterwiesen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.19 Verantwortung
	Sind die Verantwortlichkeiten für den Bediener abgegrenzt?
	- sind abgegrenzt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-



	
	

	Revision 0
	Seite 1 von 4

	

	\\weef4\IMS\Qualitätsmangement\01_Dokumentenmanagement\07_Arbeitssicherheit\ASA-0117 - Gefährdungsbeurteilung Arbeiten mit Kranen



image1.jpeg
we-ef




