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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Ungeschützt bewegte             Maschinenteile
	Ist die Säge bis auf den spanabhebenden Teil des Werkzeuges verkleidet?
	- i.O.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert bewegte Teile
	Werden die Werkstücke sicher gespannt?
	- teilweise ja (Sägevorrichtungen)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Gefährliche Körperströme
	Ist die Säge den Betriebsbedingungen und  äußeren Einflüssen entsprechend ausgewählt? Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? Ist die Isolierung in einwandfreiem Zustand?
	- ist ausgewählt
- sind angewendet und wirksam
- Isolierung o.k., da geprüft
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Flüssigkeiten
	Werden nur solche KSS eingesetzt, die keine nitrosierenden oder nitrosierbaren Stoffe     beinhalten? Erfolgt eine regelmäßige Wartung?
	- keine KSS im Einsatz
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Lärm
	Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche?
	- Messergebnisse liegen vor, kein Lärmbereich
- PSA wird zur Verfügung gestellt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Beleuchtung
	Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke mind. 300lx?
	- Beleuchtung o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Ist die Bewegungsfläche von mind. 1,50m², die an keiner Stelle weniger als 1,0m breit ist,  eingehalten?
	- i.O.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
	Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge   erleichtern?
	- Stapler, Hubwagen und Kran sind vorhanden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren  Abwendung unterwiesen?
	- ja, jährliche Arbeitsschutzbelehrung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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