	ASA-0127.0
	[image: ]

	Gefährdungsanalyse

	



	Gefährdungsanalyse GS2 Gießen von Hand

	Abteilung:
	GS2
	Lfd. Nr.:
	127

	Verantwortlich:
	M. Rose
	Datum:
	24.09.2025



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Transportmittel
	Sind Rettungswege gekennzeichnet,        Transportwege ausreichend? Ist die            Bewegungsfläche von mind. 1,50m² und eine mind. Breite von 1m eingehalten?
	- Keine Rettungswege gekennzeichnet, nur  Notausgänge sind gekennzeichnet
- bei B26 muss aus Platzgründen die Palette im Verfahrweg stehen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Arbeitsmittel
	Gieß-Schöpfkelle mit ausreichender           Tragfähigkeit und Abmessung?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Absturz, Stolpern
	Sind die Arbeitspodeste rutschfest, fest       verschraubt? Gibt es Stolperstellen?
	- ja, Arbeitspodest rutschfest (Riffelblech) und verschweißt
- Stolperstellen vorhanden
- Ölwanne DGM
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Gase (Trennmittel, flüssiges Metall)
	Funktioniert die Fenster- und                       Ventilatorenlüftung zu jeder Jahreszeit?      Wird diese regelmäßig gewartet?
	- ja                                                                - 1x jährlich
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Stäube
	Treten gefährliche Stäube auf? Sind            funktionierende Absaugungen geschaffen?
	- nein
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Kontakt mit heißem Alu
	Wird der Kontakt zu heißem Metall u.          Betriebsmittel verhindert?
	- ja, PSA  zu Betriebsmitteln nicht immer   vermeidbar
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Klima
	Wird genügend Frischluft zugeführt? Wie wird Zugluft empfunden?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Beleuchtung
	Ist die gleichmäßige Beleuchtungsstärke von 300lx gewährleistet? Ist gemessen worden?
	- keine Messergebnisse
- Beleuchtung o.k.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Haltungsarbeit
	Werden Zwangshaltung und ungünstige      Arbeitshaltungen vermieden?
	- nein (schwere und unhandliche Gussteile [z.B.: Gussfuß, CFT540]) > organisatorisch: Mitarbeiterwechsel während der Schicht
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Persönliche Schutzausrüstung
	Sind Schutzschuhe mit Schnellverschluss, Handschuhe, Schutzmaske und Schutzbekleidung geeignet und wirksam? Wird die PSA akzeptiert? Neuer Gesichtsschutz?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Lärmbelastung
	Gibt es ein Lärmschutzkataster? Sind        Lärmbereiche ausreichend gekennzeichnet?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Körperliche Belastung
	Werden lange, eintönige Arbeiten mit schwerem Heben in verdrehter Haltung durchgeführt?
	- ja > organisatorisch: Mitarbeiterwechsel während der Schicht
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Einweisung und Qualifizierung
	Sind alle Mitarbeiter eingewiesen (mündlich, schriftlich) und verfügen über die nötigen Kenntnisse?
	- ja > Unterweisung ; MA-Qualimatrix
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Gefahrstoffe
	Sind die eingesetzten Gefahrstoffe in der     Gefahrstoffdatenbank registriert und sind die Sicherheitsdatenblätter aktuell?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Hautbelastung
	Wird der Hautschutzplan beachtet? Hat sich dieser bewährt?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.16 Unterweisungen
	Es werden geschulte Mitarbeiter eingesetzt
	Jährliche sicherheitsunterweisungen.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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