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	Farben Ral: 

	

	Prüfungsanweisung:

	Proben oder Teile aus der Produktion werden für 2 Stunden in kochendem VE-Wasser gelagert. Anschließend werden die Proben entnommen und nach dem Abkühlen erfolgt eine visuelle Beurteilung auf Blasen und / oder Unterwanderungen.
Zusätzlich wird nach dem Abkühlen der Prüfteile, nach einer Stunde ein Gitterschnitt durchgeführt. Durchzuführen ist der Kochtest an jedem Montag in der Frühschicht.


	Durchgeführt von Kurzzeichen:

	

	Ergebnis Foto:
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