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	Maschine/Typ
	Inventar-Nr.
	Datum

	
	
	



	Soll Konzentration
	min %               
	max%

	
	
	



	Aktion

	Prüfwoche
KW
	Konzentration in %
	Kontrolle
Nachfüllen


	PH-Wert: 8,8-9,4
Konzentration:7-8%
Nitrat: max.50mg/Ltr.
Pilzbefall: im Zweifelsfall den Vorarbeiter fragen!
	Kontrolle
Reinigung
Wechsel
Kurzzeichen.
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	Hinweise zur Benutzung:

	Wartungsintervalle werden vom Fachbereichsleiter festgelegt. Der Ausführende zeichnet mit seinem Kurzzeichen für die Durchführung. Die Ergebnisse der KSS-Prüfung werden nicht dokumentiert. Nur wenn alle Werte i. O. sind, wird dieses Feld abgezeichnet. Die Prüfungen werden regelmäßig alle 2 Wochen durchgeführt, gemäß PA-0018 - Prüfung von wassermischbaren Kühlschmierstoffen
Dieses Formblatt wird nach Erfüllung im Fachbereich abgeheftet und 10 Jahre im Ordner Qualitätsaufzeichnungen aufbewahrt.
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