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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Teile mit gefährlichen         Oberflächen
	Ist das Mobiliar ohne verletzungsträchtige   Kanten?
	- keine Verletzungsgefahr
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrollierte bewegte Teile
	Ist die Standsicherheit der Arbeitsmittel      gewährleistet?
	- Standsicherheit ist gewährleistet
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Sturz auf der Ebene,            Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
	Sind Verkehrswege und Bewegungsflächen eben, rutschhemmend und ohne Stolperstellen? Bestehen Höhenunterschiede > 4mm?
	- Verkehrswege sind einwandfrei ohne        Höhenunterschiede
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Gefährliche Körperströme
	Sind die elektrischen Anlagen und               Betriebsmittel, z.B. Anschlüsse und           Elektroleitungen, ohne sichtbare Mängel?
	- keine sichtbaren Mängel
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Gase
	Entsteht Geruchsbelästigung bei Laserdruckern?
	- keine Geruchsbelästigung
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Aerosole
	Wird nur geeignetes Papier und Toner         verwendet?
	- ja (originale Toner-Patronen bzw.             Drucker-/ Kopierpapier)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Elektrostatische Aufladungen
	Treten unangenehme elektrostatische         Aufladungen auf?
	- keine elektrostatischen Aufladungen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Lärm
	Liegt der Beurteilungspegel bei höchstens      55 dB(A)?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Ionisierende Strahlung
	Entsprechen die Bildschirme der TCO-Norm?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Elektromagnetische Felder
	Sind die Bildschirmgeräte ab Baujahr 1997 nach dem Gerätesicherheitsgesetz mit dem           CE-Kennzeichen versehen?
	- ja
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.11 Klima
	Beträgt die Raumtemperatur mind. 20°C und bei hoher Außentemperatur max. 26°C? Führt die Sonneneinstrahlung zu unangenehmer Wärmeeinwirkung?
	- keine Temperaturmessung > Empfinden o.k.
- im Sommer führt Sonneneinstrahlung zu   unangenehmer Wärmeeinwirkung über 26°
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.12 Beleuchtung
	Beträgt die mittlere Beleuchtungsstärke mind. 500lx? Tritt Blendung durch Spiegelungen hoher Leuchtdichten auf glänzenden Flächen auf?
	- Beleuchtung ist ausreichend
- keine Blendung durch Spiegelungen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege
	Steht an jedem Arbeitsplatz mind. eine freie Bewegungsfläche von 1,50m² zur Verfügung, die an keiner Stelle weniger als 1,00m breit ist? Sind Verkehrswege ausreichend breit, nicht eingeengt oder verstellt?
	- Bewegungsfläche der Arbeitsplätze und     Verkehrswege ist ausreichend
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.14 Einseitige dynamische Arbeit
	Erfolgt eine häufig und länger andauernde Dateneingabe über die Tastatur oder das Tableau?
	- ja
Vorsorgeuntersuchung Bildschirm wird angeboten.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.15 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Ist unter dem Tisch ausreichend Beinraum  vorhanden? Ist die Sitzhöhe über dem        Fußboden verstellbar?
	- Beinraum ist ausreichend
- Sitzhöhen sind verstellbar
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	Wird das Körpergewicht beim Hinsetzen auch bei unterster Einstellung federnd abgefangen? Werden Fußstützen zur Verfügung gestellt?
	- Körpergewicht wird federnd abgefangen
- keine Fußstützen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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+
	+
	o
	-
	-
-
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+
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	o
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	-
-
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-
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