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Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	1.1 Teile mit gefährlichen         Oberflächen
	Befinden sich die Handwerkzeuge in ordnungsgemäßem Zustand? Ist das Werkzeug frei von Verschmutzungen? Sind scharfkantige und spitze Handwerkzeuge bei Nichtgebrauch mit einem Schutz versehen? Werden Handwerkzeuge  geordnet und ungefährlich aufbewahrt?
	- Zustand o.k., frei von Verschmutzungen
- Handwerkzeuge werden geschützt, geordnet und ungefährlich aufbewahrt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.2 Unkontrolliert bewegte Teile
	Werden die Werkzeuge sicher gelagert bzw. abgelegt? Werden Handwerkzeuge nicht lose, sondern in geeignete Behältnisse zur          Arbeitsstelle transportiert?
	- Werkzeuge lagern in Werkzeugkisten bzw. Schränken
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.3 Lärm
	Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche und sind diese gekennzeichnet? Kann durch eine Zeitverlagerung ein Arbeiten im Lärmbereich ausgeschlossen werden? Ist ein Einsatz von lärmarmen Handwerkzeugen    möglich? Wird geeigneter Gehörschutz zur  Verfügung gestellt und getragen?
	- Messergebnisse liegen vor
- teilweise Lärmbereiche > sind gekennzeichnet
- Arbeit im Lärmbereich kann nicht             ausgeschlossen werden
- Einsatz von lärmreichen Handwerkzeugen gering
- Gehörschutz steht zur Verfügung und wird getragen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.4 Hand-, Arm-Schwingungen
	Wird der Arbeitsablauf so organisiert, dass  keine Überbeanspruchung auftritt? Sind      Verfahrensänderungen zur Beseitigung der Schwingungsexposition oder zur Reduzierung der Einwirkzeit möglich?
	- keine Überbeanspruchung > Einsatz sehr  selten
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.5 Klima
	Entspricht der Messwert den geforderten     Werten? Schwere Körperliche Arbeit 12°C, Raumtemperatur 17°C
	- Raumtemperatur o.k.
- Einstellung mittels Thermostats
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.6 Einseitig dynamische Arbeit
	Werden häufig und länger andauernde         Tätigkeiten mit hoher Bewegungsfrequenz (z.B. Hämmern, Meißeln oder Arbeiten mit Schraubendrehern oder Schlüsseln) vermieden?
	- benannte Arbeiten werden vermieden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.7 Haltungsarbeit/ Haltearbeit
	Werden Zwangshaltungen und ungünstige   Körperhaltungen ohne Belastungswechsel   vermieden? Ist ein Wechsel von Köperhaltung möglich?
	- benannte Arbeiten werden vermieden
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.8 Erschwerte Handarbeit von   Arbeitsmitteln
	Werden für den Arbeitsauftrag die geeigneten Handwerkzeuge eingesetzt? Sind die Griffe  ergonomisch gestaltet? Ist ein Abgleiten      verhindert?
	- geeignete Handwerkzeuge im Einsatz (nach Angaben)
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.9 Persönliche Schutzausrüstung
	Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert?
	- PSA ist geeignet, wirksam und wird akzeptiert
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	1.10 Unterweisung
	Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeiten und danach regelmäßig über     mögliche Gefahren sowie über die Maßnahme zu deren Anwendungen unterwiesen?
	- Beschäftigte werden ausreichend vor        Aufnahme sowie regelmäßig unterwiesen
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	
	
	
	+
+
	+
	o
	-
	-
-
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