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	Gefährdungsanalyse

	



	Gefahren bei Frost und Schnee

	Abteilung:
	WE-EF Gelände
	Lfd. Nr.:
	39

	Verantwortlich:
	Björn Möller
	Datum:
	27.06.2024



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	Verkehrswege zu und vom Arbeitsplatz 
	Verschneite oder übergefrorene Verkehrsflächen
	Ab 06:00Uhr sollten mit Räum- und streuarbeiten begonnen werden.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Verkehrswege zu und vom Arbeitsplatz
	Außerhalb der Kernarbeitszeit Arbeitszeiten so wie wechselnde Schicht Zeiten.
	Mitarbeiter müssen unterwiesen werden das in diesen Zeiten nicht mit geräumten oder gestreuten Verkehrswegen zu rechnen ist.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Betriebsgelände
	Verschneite oder übergefrorene Flächen
	Die wichtigsten Wege werden zu den üblichen Betriebszeiten geräumt so wie gestreut.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	WE-EF Gebäude
	Schneelasten müssen beachtet werden.
Eiszapfen an den Dachüberständen
	Im Zweifel ist das von Fachpersonal vom Schnee zu räumen.
Eiszapfen sind von den Dachkanten zu entfernen oder der Gefahrenbereich wird noch Möglichkeit abgesperrt
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	WE-EF Zelt
	Einsturz bei hohen Schneelasten
	Statik des Zeltes beachten, das Dach nur von Fachpersonal räumen lassen, das Arbeiten im Zelt untersagen, rundum großflächig absperren.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Organisation

	Für die Maßnahme sind die Mitarbeiter FW zuständig
	Bei Ausfall der Abteilung FW sind die Vorarbeiter der jeweiligen Abteilungen für die erforderlichen Schutzmaßnahmen verantwortlich
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+
	+
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	-
	-
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