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	Gefährdungsanalyse

	



	Abwasser/Brauchwasser/Industrieabwasser

	Abteilung:
	FM
	Lfd. Nr.:
	41

	Verantwortlich:
	B. Möller
	Datum:
	07.02.2022



Gefährdungsmatrix
	Eintrittswahrscheinlichkeit
	sehr wahrscheinlich
	f
	g
	h
	i
	j
	Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt.

	
	wahrscheinlich
	g
	h
	c
	d
	e
	

	
	möglich
	d
	e
	f
	a
	b
	

	
	unwahrscheinlich
	f
	g
	a
	b
	c
	

	
	sehr unwahrscheinlich
	a
	b
	c
	d
	e
	

	
	
	unbedeutsam
	gering
	mittel
	schwerwiegend
	existentiell
	

	
	Schadenshöhe


Gefährdungsmatrix - Legende
	
	Hohe Gefährdung
	
	Mittlere Gefährdung
	
	Geringe Gefährdung


Maßnahmenbewertung
(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

	Art
	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme

	
	Brauchwasser/Abwasser
	Rohrbruch
	Bereich großflächig absperren Brauchwasser nicht in die Oberflächenentwässerungen laufen lassen, Gully abdecken, Vorgesetzten  und Leiter FM alarmieren, reichen die Maßnahmen nicht aus Feuerwehr alarmieren.
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Industrieabwasser aus der Vorbehandlung
	Behälter undicht, Rohrleitungen defekt
	Bei Undichtigkeiten an der Anlage, das Leck lokalisieren und Abdichten, ist das nicht ausreichend, den Inhalt des  beschädigten Bades in den Behälter Abpumpen, 
	+
+
	+
	o
	-
	-
-

	
	Industrieabwasser 
	Leckage außerhalb vom Gebäude
	 ist das Ausbreiten zu verhindern Vorgesetzten alarmieren und den Notruf 112 die Feuerwehr zu alarmieren.
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	-
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	Gefährdung
Belastungsfaktoren
	Hinweise zu den Gefährdungen
	Schutzmaßnahmen
	Bewertung
Maßnahme
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